**Печь походная разборная**

**Назначение изделия**

 Печь походная разборная предназначена для приготовления пищи на даче, в походе, на рыбалке или на охоте. Область горения в печи закрыта со всех сторон, поэтому огню не угрожают ни ветер, ни снег или дождь.

 В качестве топлива можно использовать дрова, сухие прутки и ветки, кору деревьев, шишки, древесные опилки, брикеты.

 Конструкция печи позволяет готовить блюда в котелке, казане, на сковороде или греть воду в чайнике.

**Комплектация**

1. **** Боковая стенка – 2шт
2. Задняя стенка – 1шт
3. Нижняя стенка поддувала – 1шт
4. Нижняя стенка топки – 1шт
5. Передняя стенка – 1шт
6. Верхняя стенка топки – 1шт
7. Дверь топки – 1шт
8. Дно – 1шт
9. Деталь крестовины – 1шт
10. Деталь крестовины – 1шт
11. Заслонка – 1шт
12. Опора – 1шт
13. Нижняя стенка топки – 1шт
14. Верхняя стенка поддувала – 1шт
15. Заслонка поддувала – 1шт

**Сборка печи**

****

**Безопасность**

 При использовании печи необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности.

 Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей.

 Во избежание пожара огонь в печи следует разжигать на ровной поверхности вдали от легко воспламеняющихся материалов.

 Не допускайте детей к печи.

 Не охлаждайте нагретые части изделия водой.

 Не оставляйте растопленную печь без присмотра.

**Экологическая безопасность**

Требования по утилизации всех видов печных приборов не устанавливаются.

**Технические характеристики**

Габаритные размеры в собранном виде (ГхШхВ): 367х312х361

Масса изделия без упаковки: 5,5кг

Материал: углеродистая сталь 2мм

Топливо: дрова, ветки, личины, щепки, отходы пиломатериалов

** ООО «Тройка»**

 *170518, Тверская область, Калининский район, Индустриальная (Индустриальная тер.) улица, дом 15*

 *Тел.: +79040111010*

 *e-mail: 9040111010@mail.ru*

Производитель не несет ответственности при ненадлежащем использовании изделия

**Свидетельство о приемке**

Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_